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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛恒益达船舶配件有限公司
	报告编号
	RHJ2610004JP1

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2026.10.30

	企业注册地址
	山东省青岛市黄岛区胶河路东侧

	检测地址
	山东省青岛市黄岛区胶河路东侧

	项目负责人
	丁文涛
	联系方式
	18560658625

	企业联系人
	张经理
	联系方式
	18663949911

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

(小型、(微型

	现场调查

人员
	丁文涛、周成龙
	企业陪同人员
	张经理
	现场调查时间
	2026.10.20

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	丁文涛、周成龙
	企业陪同人员
	张经理
	现场采样、检测时间
	2026.10.22

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	韩君涛、刘春英
	实验室分析时间
	2026.10.22~2026.10.28

	工种数量
	10
	超标工种数量
	2
	超标类型
	□粉尘、□化学因素、(物理因素

	存在的职业病危害因素
	电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、噪声、电焊弧光、手传振动共10项.

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素短时间接触浓度和8h时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，铣床岗位辅助工、打磨岗位打磨工接触的噪声强度测量结果超标，其余各岗位工种接触的物理因素测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	1、检测评价建议：企业工作场所职业病危害风险分类为：严重。根据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的相关要求，企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。

2、现场警示标识及中文警示说明建议：经现场调查企业设置了职业病危害告知卡，未设置警示标识及中文警示说明，建议企业按下表增设警示标识及中文警示说明。
车间
作业点

警示标识

设置

地点

种类

内容

生产车间
/
图形标识
注意防尘、当心有毒气体、噪声有害、当心弧光、戴防尘口罩、戴防毒面具、戴护耳器、注意通风
车间出入口

生产车间
打码机
图形标识
噪声有害、戴护耳器
作业点
生产车间
切管机
图形标识
注意防尘、噪声有害、戴防尘口罩、戴护耳器、注意通风
作业点
生产车间
压力机、铣床
图形标识
噪声有害、戴护耳器
作业点
生产车间

抛丸机

图形标识
注意防尘、噪声有害、戴防尘口罩、戴护耳器、注意通风
作业点

生产车间

激光切割机

图形标识
注意防尘、当心有毒气体、噪声有害、戴防尘口罩、戴防毒面具、戴护耳器、注意通风
作业点

生产车间

焊接打磨区

图形标识
注意防尘、当心有毒气体、噪声有害、当心弧光、戴防尘口罩、戴防毒面具、戴护耳器、注意通风
作业点

生产车间

注塑机

警告标识
当心高温

作业点

3、工程技术：切管岗位、焊接岗位、打磨岗位均产生粉尘，建议企业增设通风除尘设施。
4、个人防护用品：建议企业为生产车间内接触噪声的作业人员配备适合的护耳器，并监督劳动者正确佩戴。

	技术审查评审意见
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