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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	济南格润实验仪器有限公司
	报告编号
	RHJ2610001JP1

	项目名称/

类别
	定期检测
	报告日期
	2026.11.4

	企业注册地址
	山东省济南市高新区科嘉路1867号幸福连城国际激光谷3号地块9号楼301

	检测地址
	山东省济南市高新区科嘉路1867号幸福连城国际激光谷3号地块9号楼301

	项目负责人
	丁文涛
	联系方式
	18560658625

	企业联系人
	孙积红
	联系方式
	18615409733

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

(小型、(微型

	现场调查

人员
	丁文涛、刘光伟
	企业陪同人员
	孙积红
	现场调查时间
	2026.10.13

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	丁文涛、刘光伟
	企业陪同人员
	孙积红
	现场采样、检测时间
	2026.10.14~2026.10.27

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	周成龙、刘春英
	实验室分析时间
	2026.08.19~2026.08.25

	工种数量
	5
	超标工种数量
	0
	超标类型
	□粉尘、□化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	其他粉尘（PP）、其他粉尘（锡烟）、铅烟、噪声4项

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素短时间接触浓度和8h时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的噪声强度测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	1、工程技术
3楼锡焊过程中会产生其他粉尘（锡烟）、铅烟，建议企业增设通风净化设施。
2、现场警示标识及中文警示说明建议

企业未在工作场所设置警示标识及中文警示说明，建议按下表设置警示标识及中文警示说明。
车间
作业点

警示标识

设置

地点

种类

内容

生产车间
3L雕刻机

警示标识
注意防尘、注意通风、必须戴防尘口罩
雕刻机旁边墙壁

生产车间
3L锡焊
警示标识
注意防尘、注意通风、必须戴防尘口罩
锡焊旁边墙壁



	技术审查评审意见
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