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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛三元汽轮机厂
	报告编号
	RHJ2608003JP1

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2026.9.3

	企业注册地址
	青岛市市北区308国道219号

	检测地址
	青岛市市北区308国道219号

	项目负责人
	丁文涛
	联系方式
	18560658625

	企业联系人
	徐涛
	联系方式
	13905424332

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

(小型、(微型

	现场调查

人员
	丁文涛、陈晓伟
	企业陪同人员
	徐涛
	现场调查时间
	2026.08.18

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	丁文涛、陈晓伟
	企业陪同人员
	徐涛
	现场采样、检测时间
	2026.08.19

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	周成龙、刘春英
	实验室分析时间
	2026.08.19~2026.08.25

	工种数量
	5
	超标工种数量
	0
	超标类型
	□粉尘、□化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、噪声、电焊弧光共9项.

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素短时间接触浓度和8h时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的噪声强度和电焊弧光测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	1、职业病防护设施建议

焊接打磨岗位生产过程中产生电焊烟尘、砂轮磨尘、氮氧化物、臭氧、一氧化碳等化学有害因素，建议企业在该岗位设置可移动式焊烟除尘器。
2、现场警示标识及中文警示说明建议

经现场调查企业设置了警示标识及中文警示说明，但并不完善，建议企业按下表增设警示标识及中文警示说明。
单元

工作场所

警示标识

设置地点

种类

内容

生产车间

焊接打磨
图形标识
当心中毒、必须戴防毒面具、注意防尘、必须戴防尘口罩、噪声有害、必须戴耳塞、注意通风、当心弧光
焊接打磨作业点


	技术审查评审意见
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