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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛荣鑫混凝土有限公司
	报告编号
	RHJ2610003JP1

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2026.10.30

	企业注册地址
	青岛市城阳区流亭街道仙家寨社区

	检测地址
	青岛市城阳区流亭街道仙家寨社区

	项目负责人
	李晓峰
	联系方式
	13165157112

	企业联系人
	苟升亮
	联系方式
	13176883819

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

□小型、☑微型

	现场调查

人员
	李晓峰、陈晓伟
	企业陪同人员
	苟升亮
	现场调查时间
	2026.10.14

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	李晓峰、周成龙
	企业陪同人员
	盛经理
	现场调查时间
	2026.10.15

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	刘春英
	实验室分析时间
	2026.10.27

	工种数量
	3
	超标工种数量
	0
	超标类型
	   □粉尘、□化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	噪声、矽尘(总尘、呼尘)、粉尘中游离二氧化硅含量

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素检测结果均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的物理因素测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	检测评价建议

企业应依照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》及《工作场所职业卫生管理规定》的要求，属于职业病危害严重的用人单位，委托具有资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

个体防护用品建议

企业为员工提供的医用外科口罩不符合相关法律法规、技术标准的要求，建议企业按照《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020的要求给现场作业人员配备符合要求的呼吸器，并按要求定期发放，指导其正确佩戴个体防护用品。

3、现场警示标识及中文警示说明建议

根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）及《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，在生产车间醒目位置设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”、“噪声有害”、“戴护耳器”等职业病危害警示标识。

	技术审查评审意见
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