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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛润泽智能装备股份有限公司
	报告编号
	RHJ2610006JP1

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2026.10.30

	企业注册地址
	青岛市黄岛区灵山卫街道办事处西门外开城路南

	检测地址
	青岛市黄岛区灵山卫街道办事处西门外开城路南

	项目负责人
	李晓峰
	联系方式
	13165157112

	企业联系人
	国经理
	联系方式
	183 5328 9963

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

□小型、☑微型

	现场调查

人员
	李晓峰、刘光伟
	企业陪同人员
	国经理
	现场调查时间
	2026.10.20

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	李晓峰、陈晓伟
	企业陪同人员
	国经理
	现场调查时间
	2026.10.21

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	刘春英
	实验室分析时间
	2026.10.21-27

	工种数量
	13
	超标工种数量
	0
	超标类型
	   □粉尘、□化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	噪声、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、电焊弧光、砂轮磨尘、工频电场，共9项。



	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素检测结果均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的物理因素测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	检测评价建议

企业工作场所职业病危害风险分类为：严重。根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的相关要求，企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

现场警示标识及中文警示说明建议

建议企业应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003的要求，在装配车间/焊接岗位醒目位置增设“当心弧光”、“注意防尘”等警示标识。

警示标识每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时要及时修整或更换。

	技术审查评审意见
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