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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛同仁天工专用车辆有限公司
	报告编号
	RHJ2610005JP1

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2026.10.30

	企业注册地址
	青岛市黄岛区铁山街道办事处工业园六和路

	检测地址
	青岛市黄岛区铁山街道办事处背儿山路5288号

	项目负责人
	陈晓伟
	联系方式
	18854886271

	企业联系人
	王慧
	联系方式
	15954820458

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，■机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

■小型、□微型

	现场调查

人员
	陈晓伟、别一峰
	企业陪同人员
	王慧
	现场调查时间
	2026.10.20

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	陈晓伟、别一峰
	企业陪同人员
	王慧
	现场采样时间
	2026.10.22

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	韩君涛、刘春英
	实验室分析时间
	2026.10.22-2026.10.28

	工种数量
	3
	超标工种数量
	1
	超标类型
	   □粉尘、□化学因素、■物理因素

	存在的职业病危害因素
	电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、电焊弧光、噪声

	职业病危害因素检测结果
	各岗位工种接触的化学有害因素短时间接触浓度和8h时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。焊接岗位工种接触的噪声8h等效声级计算结果超过85dB(A)，不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求，其余作业岗位接触的噪声8h等效声级计算结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	焊接作业岗位8h等效声级计算结果超过85dB（A），各作业岗位8h等效声级计算结果超过80dB（A），均为噪声作业岗位，建议企业加强个体防护用品的佩戴管理，监督指导工人正确佩戴个体防护用品。建议企业组织上述各工种到有职业健康检查资质的机构进行有针对性的职业健康检查，针对的查体因素主要为电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、电焊弧光、噪声。

	技术审查评审意见
	同意
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