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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛图米重工有限公司
	报告编号
	RHJ2610008JP1

	项目名称/类别
	工作场所职业病危害因素检测
	报告日期
	2026.10.30

	企业注册地址
	山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处汕上村南500米

	检测地址
	山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处汕上村南500米

	项目负责人
	别一峰
	联系方式
	18663908331

	企业联系人
	孙传栋
	联系方式
	15863071000

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

□小型、(微型

	现场调查

人员
	别一峰、周成龙
	企业陪同人员
	孙传栋
	现场调查时间
	2026.10.21

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	别一峰、丁文涛
	企业陪同人员
	孙传栋
	现场采样、检测时间
	2026.10.23

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	韩君涛、刘凯月、刘春英
	实验室分析时间
	2026.10.23-10.29

	工种数量
	3
	超标工种数量
	0
	超标类型
	   (粉尘、(化学因素、(物理因素

	存在的职业病危害因素
	电焊烟尘、其他粉尘、锰及无机其化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、噪声、电焊弧光

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素短时间接触浓度和8h时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的噪声强度和电焊弧光测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	1、检测评价建议

企业工作场所职业病危害风险分类为：严重。根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的相关要求，企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。
2、个体防护用品建议

建议企业加强个体防护用品的培训及监督管理，监督现场作业人员正确佩戴个体防护用品。
3、职业健康检查
企业现场作业人员工作过程会接触到电焊烟尘、其他粉尘、锰及其无机化合物、噪声等职业病危害因素，建议企业组织焊接工、下料工、普工到有职业健康检查资质的机构进行有针对性的职业健康检查，针对的职业病危害因素主要为粉尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、噪声等。
4、现场警示标识及中文警示说明建议

经现场调查企业设置了部分警示标识，但设置不完善且不规范，建议企业增设警示标识。

	技术审查评审意见
	/
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